|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| **Przetwornik wilgotności i temperatury – 1 sztuka** |
| 1 | **Zakres pomiarowy temperatury:** minimum 0 do +50°C |
| 2 | **Zakres pomiarowy wilgotności:** 0 do 100% RH |
| 3 | **Przyłącze:** LAN RJ-45 |
| 4 | **Powiadomienie**: w razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail  na adresy zdefiniowane przez użytkownika |
| 5 | **Dostęp:** minimum WWW |
| 6 | **Wyposażenie:**  1) sonda wilgotności i temperatury o długości 1 m  2) zasilacz |
| 7 | **Gwarancja:** minimum 36 miesięcy |